Demo Zigbee2Mqtt

1. Connettere lampada 3 con coordinatore 1
2. Dalla cartella *C:\Program Files\mosquitto* lanciare *mosquitto –v –c mosquitto.conf*
3. Dalla cartella *C:\Users\studente\Downloads\zigbee2mqtt-master\zigbee2mqtt-master* lanciare *npm start*
4. Da browser andare su *localhost:8080* e provare da cruscotto
5. Da *mqttx* pubblicare sul topic *zigbee2mqtt/provalamp/set*  il paylod *{"state":"ON"}*

(per comandi estesi vedi: <https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E11-G13.html>)

Demo Conbee 2

1. Connettere lampada 1
2. Lanciare Deconz
3. Lanciare l’estensione Chrome Postman
4. Inviare all’url [*http://192.168.43.48:80/api/913BD91A39/lights/3/state*](http://192.168.43.48:80/api/913BD91A39/lights/3/state)il json *{ "on":false}*